UDP/TCP

Website1 (WLAN, auf ESP-CAM1)

Website2 (WLAN, auf ESP-CAM2)

Master Website (WLAN)

Auto