Alphabot 2

* Wlan Raspi
  + Access Point für die Handy zu CAM Kommunikation (Webseite)
  + Master Website
    - Steuerung von Webseite zu Wlan Raspi zu Master Raspi (z.B. alle anhalten)
    - Status von Master Raspi zu Wlan Raspi zu Webseite (z.B. Batterie Bot1 leer, Bot4 als erster im Ziel)
  + Serielle Kommunikation zu Master Raspi
    - Infos von Webseite
    - Infos für Webseite
* CAM
  + Webseite
    - Stream
    - Steuerkreuz
  + Serielle Kommunikation zu AUTO
    - Infos von Webseite
    - Infos für Webseite
* AUTO
  + Steuert Auto
  + Schickt Status per BLE zum Master Raspi
  + Bekommt Infos von:
    - Master Raspi (BLE)
    - CAM (Serielle Kommunikation)
    - Sensoren
* Master Raspi
  + Bekommt Infos per BLE von AUTO
  + Bekommt Infos per serieller Kommunikation vom Wlan Raspi
  + Schickt Infos per BLE zu AUTO
  + Schickt Infos per serieller Kommunikation zum Wlan Raspi
* Handy
  + Verbindet sich mit Wlan Raspi Wlan
    - QR
  + Verbindet sich mit CAM Webseite
    - Bekommt Stream
    - Schickt Infos zur CAM
* Handy Master
  + Verbindet sich mit Wlan Raspi Wlan
    - QR
  + Schickt Raspi Wlan Infos für Raspi Master
  + Bekommt über Raspi Wlan Infos für Raspi Master