CAM Webseite

Handy

* Verbindet sich mit WLAN Raspi (QR-Code)
* Verbindet sich mit ESP-CAM Website
  + Bekommt Kamerastream
  + Schickt Infos zum ESP-CAM

Auto ESP

* Steuert das Auto
* Schickt Status per BLE zum Master ESP
* Bekommt Infos von:
  + Master ESP (BLE)
  + ESP-CAM (UART)
  + Sensoren

ESP-CAM

* Website
  + Stream
  + Steuerung
* UART zu Auto ESP
  + Infos von Website
  + Infos für Website

Master Handy

* Verbindet sich mit WLAN Raspi (QR-Code)
* Schickt WLAN Raspi Infos für Master ESP
* Bekommt Infos von Master ESP über WLAN Raspi

Master ESP

* Bekommt Infos per BLE von Auto ESP
* Schickt Infos per BLE zu Auto ESP
* Bekommt Infos per SPI von WLAN Raspi
* Schickt Infos per SPI zu WLAN Raspi

WLAN Raspi

* Access Point für Handy zu CAM Kommunikation (Webseite)
* Master Webseite
  + Steuerung von Master Handy zu Master ESP über WLAN Raspi
  + Status von Master ESP zu Master Handy über WLAN Raspi
* SPI zu Master ESP
  + Infos von Website
  + Infos für Website