# Fragen/Probleme - Testkriterien:

Cam-Website:

* WLAN Verbindungslimit Raspi?
  + 2 ESP Cams und ein paar andere ESP’s verbinden sich mit dem Raspi Hotspot und simulieren einen starken Datenverkehr, dabei müssen alle Verbindungen aufrechterhalten werden und flüssig bleiben
* ESP Multiconnect?
  + 2 Clients ESP32 Pico Kits kommunizieren mit einem Master ESP32 Wrover Kit über BLE und tauschen verschiedene Daten in beide Richtungen aus
* Raspi WLAN + eigene Website?
  + Hotspot und Apache(Webserver) installieren und die Website über den Hotspot aufrufen
* Kann WLAN Raspi Master ESP ersetzen?
  + Cam Livestream und gleichzeitig BLE Aktivitäten laufen lassen
* Master ESP über BLE oder WLAN?
  + ESP32 WIFI-Cam und Bluetooth Aktivitäten gleichzeitig handeln

Cam-WLAN:

* Gehen 5 WLAN auf kleinstem Raum?
  + Mit ESP’s Hotspots machen und einen starken Datenverkehr simulieren, dabei müssen alle Verbindungen aufrechterhalten werden und flüssig bleiben
* CAM eigener Hotspot und Website?
  + Einen ESP32 Cam programmieren, dass er den Hotspot und die Website gleichzeitig macht
* Auto ESP WLAN und BLE?
  + ESP32 WIFI-Cam und Bluetooth Aktivitäten gleichzeitig handeln
* ESP Multiconnect?
  + 2 Clients ESP32 Pico Kits kommunizieren mit einem Master ESP32 Wrover Kit über BLE und tauschen verschiedene Daten in beide Richtungen aus